# Serviceanvisningar

Service får enbart utföras av kvalificerad personal som har tillgång till serviceanvisningen och/eller har genomgått serviceutbildning för Tensor-verktyg. Om verktyget inte fungerar korrekt ska det omedelbart tas ur drift och inspekteras.

## Helt verktyg

Översyn och förebyggande underhåll av hela verktyget rekommenderas med jämna intervall en gång per år eller senast efter 250,000 åtdragningar, beroende på vilket som inträffar först.

## Växel

Översyn och förebyggande underhåll av växeln rekommenderas regelbundet, en gång per år, eller efter maximalt 250,000 åtdragningar, beroende på vilket som inträffar först. Tätare förebyggande underhåll kan behövas vid hög produktivitet eller långa åtdragningstider.

Service av växeln

1. Ta fett från varje växelsteg och smörj det på ett vitt papper.

2. Kontrollera fettet, om metallspån är synliga är det ett tecken på nötning i växelsteget.

3. Rengör alla komponenter i växeln noggrant.

4. Kontrollera komponenterna

   1. Kontrollera nållagren och byt ut dem om de inte är i jämnhöjd med ytan eller om de är skadade.

   2. Kontrollera kuggarna och byt ut kuggarna eller växeln om de är skadade.

   3. Kontrollera O-ringarna och byt ut dem om de är spruckna.

5. Tillsätt fett och montera alla komponenter.