# Kabelhantering

## Montering av verktygskabeln

- Se till att verktygskabeln är av rätt typ.

- Med hjälp av de två asymmetriskt placerade klackarna på kabelkontakten rikta upp densamma mot motsvarande spår i verktygshandtaget, och skjut ihop kabel med handtag.

- Drag åt muttern.

- Kontrollera att anslutningen är korrekt genom att dra, skjuta och vrida kabelkontakten (det bör inte gå att framkalla någon rörelse).

Verktyget har ett inbyggt elektroniskt minneschip som överför momentgivarens kalibreringsvärde och vinkelpulser till POWER FOCUS/drivenheten. Alla ändringar som görs på dessa värden i POWER FOCUS medan verktyget är anslutet lagras i verktygsminnet.