# 3 Biegung, Abb. B

Den Punkt bis zum Rotglühen erwärmen.

Es wird empfohlen, die Innenseite der Biegestelle zu erwärmen, um nicht die ursprüngliche Breite (W) zu verringern, siehe Abb. B.

- Nach dem Biegen in Raumtemperatur abkühlen lassen und danach abschrecken.

Nach dem Biegen das zugehörige Warnschild am Gegenhalter befestigen (siehe Abb. C) und die Seite des Gegenhalters, die an der Stütze aufliegen soll, auf geeignete Weise kennzeichnen.