# 2 Définition du point de pliage du toc de réaction, Fig. A

Utiliser un morceau de papier pour réaliser le tracé et les mesures. Utiliser une règle et un rapporteur pour réaliser des tracés précis.

- Déterminer l'angle minimum a d'après le tableau.

- Déterminer le point de contact (K) du toc de réaction. Le placer le plus loin possible de l'axe de l'outil.

- Mesurer l'angle résultant a et s'assurer qu'il est supérieur à la valeur indiquée dans le tableau pour le couple sélectionné.