# 1 Formando a barra de reacção, Fig. A

A barra de reação para controle de torque deve ter um formato adequado ao suporte fixo. O ponto de contato para a barra depende do torque pretendido para o aperto e o comprimento do soquete.

Determine o ângulo mínimo de acordo com a tabela abaixo.

Para evitar a sobrecarga dos mancais para o acionador da ferramenta e barra de reação, o ponto de contato na barra (K) deve estar o mais afastado possível da linha central da ferramenta; consulte a Fig. A.

Torque (Nm) | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000
Ângulo a (grau) | 46 | 59 | 50 | 45 | 55 | 38 | 41 | 40 | 50