# Správa kabelů

## Připojení kabelu nástroje

- Zkontrolujte, zda je kabel nástroje správného typu.

- Vyrovnejte konektor kabelu pomocí dvou asymetricky umístěných hlav na konektoru tak, aby konektor zapadl do otvorů v rukojeti nástroje.

- Utáhněte pojistnou matici.

- Zkontrolujte správnost připojení zataháním za konektor kabelu, zatlačením na konektor kabelu a jeho otočením (v žádném případě nesmí dojít k pohybu konektoru).

Nástroj je vybaven vestavěným elektronickým paměťovým čipem, který do jednotky POWER FOCUS / pohonné jednotky vysílá kalibrační hodnotu momentového snímače a úhlové impulzy. Je-li nástroj připojen, jakékoli změny těchto hodnot provedené v jednotce POWER FOCUS budou uloženy do paměti nástroje.