# Istruzioni di assistenza

Le operazioni di assistenza devono essere eseguite solamente da personale in possesso delle istruzioni di assistenza e/o specificatamente addestrato per l’assistenza di utensili Tensor. Se l'utensile non funziona correttamente, rimuoverlo immediatamente per un'ispezione.

## Utensile completo

Si consiglia di eseguire la revisione e la manutenzione preventiva dell'utensile completo a scadenze regolari, annualmente o dopo 250,000 serraggi, in base alla scadenza raggiunta per prima.

## Riduttore

Si consiglia di eseguire la revisione e la manutenzione preventiva del riduttore a scadenze regolari, annualmente o dopo un massimo di 250,000 serraggi, in base alla scadenza raggiunta per prima. Potrebbero essere necessarie revisioni più frequenti in caso di cicli di lavoro elevati o tempi di serraggio lunghi.

Revisione del riduttore

1. Prelevare del grasso da ogni ingranaggio e spalmarlo su un foglio di carta bianco.

2. Esaminare il grasso: la presenza di scorie metalliche è un sintomo di usura degli ingranaggi.

3. Pulire a fondo tutte le parti nel riduttore.

4. Controllare le parti.

   1. Controllare i cuscinetti ad aghi e sostituirli se non sono a filo con la superficie o sono danneggiati.

   2. Controllare gli ingranaggi e sostituirli (individualmente o in coppie) in caso di danni.

   3. Controllare gli O-ring e sostituirli se sono crepati.

5. Ingrassare e assemblare tutte le parti.