# 1 Piegatura della barra di reazione, Fig. A

La barra di reazione coppia deve essere sagomata per adattarsi ad un supporto fisso adatto. Il punto di contatto della barra di reazione dipende dalla coppia di destinazione per il serraggio e dalla lunghezza della presa.

Determinare l'angolo minimo a secondo la tabella di seguito.

Per evitare il sovraccarico dei cuscinetti per l'azionamento dell'utensile e della barra di reazione, il punto di contatto sulla barra di reazione (K) deve essere il più lontano possibile dalla mezzeria dell'utensile, vedere Fig. A.

Coppia (Nm) | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000
Angolo a (gradi) | 46 | 59 | 50 | 45 | 55 | 38 | 41 | 40 | 50