# 서비스 지침

수리 지침을 사용할 수 있고, 또는 Tensor 도구에 대한 수리 교육을 받은 자격있는 인원만이 수리를 실시해야 합니다. 공구가 올바르게 작동하지 않는 경우, 즉시 검사해야 합니다.

## 공구 완제품

공구 완제품의 분해검사 및 예방 유지 보수는 매년 정기적 또는 250,000회 조임 중 먼저 발생하는 날짜에 실시할 것을 권장합니다.

## 기어

분해검사 및 예방 유지보수는 매년 정기적 또는 최대 250,000회 조임 중 먼저 발생하는 날짜에 실시할 것을 권장합니다. 사이클 율이 높거나 조임 시간이 긴 환경에서 장비를 사용하는 경우, 분해검사를 더 자주 해야 할 수도 있습니다.

기어 서비스

1. 각 기어 스텝에서 그리스를 꺼내 흰 종이에 바릅니다.

2. 그리스를 점검합니다. 금속 칩이 보이면 기어 스텝에 마모 징후가 있는 것입니다.

3. 기어의 모든 부품을 깨끗하게 청소해 주세요.

4. 부품을 확인해 주세요.

   1. 니들 베어링을 점검하여 표면과 수평이 아니거나 손상된 경우 교체해 주세요.

   2. 톱니를 점검하고 손상된 톱니나 기어 세트를 교체해 주세요.

   3. O-링을 점검하고 O-링에 균열이 있으면 교체해 주세요.

5. 그리스를 바르고 모든 부품을 조립해 주세요.