# Gerenciamento de Cabos

## Encaixando o Cabo da Ferramenta

- Confirme se o tipo do cabo da ferramenta está correto.

- Alinhe o conector do cabo usando as duas cabeças assimetricamente situadas sobre o conector para acertar as ranhuras do manípulo.

- Aperte a porca de bloqueio.

- Para confirmar se a conexão está correta, puxe, empurre e gire o conector do cabo (ela não deve apresentar movimento).

A ferramenta apresenta um chip de memória eletrônica integrado que transmitirá o valor da calibração do transdutor de torque e dos pulsos de ângulo ao POWER FOCUS/unidade de acionamento. Quaisquer alterações feitas nesses valores no POWER FOCUS, enquanto a ferramenta estiver conectada, serão armazenadas na memória da ferramenta.