# 3 Curvatura, Fig. B

Riscaldare il punto finché non assume un colore rosso.

Per non ridurre la larghezza originale (W), si raccomanda di concentrare il calore nel raggio interno, vedere Fig. B.

- Dopo la piegatura, lasciare raffreddare a temperatura ambiente, quindi temprare.

Dopo la curvatura, fissare il segnale di pericolo alla barra di reazione, vedere Fig. C, e contrassegnare opportunamente il lato della barra di reazione che deve essere collocato contro il supporto.