# Consignes d'entretien

L’entretien doit être effectué uniquement par du personnel qualifié ayant accès aux consignes d’entretien et/ou ayant été formé pour l’entretien des outils Tensor. Si l’outil ne fonctionne pas correctement, il doit être immédiatement retiré pour vérification.

## Outil complet

Il est recommandé de procéder régulièrement à des révisions et à une maintenance préventive de l'outil, une fois par an ou après 250,000 serrages maximum, à la première des deux échéances.

## Engrenage

Nous vous recommandons de procéder régulièrement à la révision et à l’entretien préventif de l’outil, une fois par an ou après 250,000 serrages maximum, à la première des deux échéances. Des révisions plus fréquentes peuvent s'avérer nécessaires si l'outil est utilisé à des cadences élevées ou de longues périodes de serrage.

Entretien de l’engrenage

1. Prélevez de la graisse sur chaque étage de l'engrenage et étalez-la sur une feuille de papier blanc.

2. Vérifiez la graisse, si des copeaux métalliques sont visibles, c'est un signe d'abrasion dans l'engrenage.

3. Nettoyez soigneusement toutes les pièces de l'engrenage.

4. Vérifiez les pièces.

   1. Vérifiez les roulements à aiguilles et remplacez-les s'ils n'affleurent pas la surface ou s'ils sont endommagés.

   2. Vérifiez les pignons et remplacez les pignons ou le jeu d'engrenages s'ils sont endommagés.

   3. Vérifiez les joints toriques et remplacez-les s'ils sont craquelés.

5. Ajoutez de la graisse et assemblez toutes les pièces.