# Instrucciones de servicio

Las tareas de mantenimiento las realizará personal cualificado que tenga acceso a las instrucciones de mantenimiento y/o haya recibido formación para el mantenimiento de herramientas Tensor. Si la herramienta no funcionara correctamente, será necesario enviarla inmediatamente a revisión.

## Herramienta completa

Se recomienda realizar mantenimiento preventivo y revisiones de toda la herramienta a intervalos regulares, anualmente o tras 250,000 aprietes, lo que ocurra primero.

## Engranaje

Se recomienda la revisión y el mantenimiento preventivo del engranaje a intervalos regulares una vez al año o después de un máximo de 250,000 aprietes, lo que ocurra primero. Puede ser necesaria una revisión más frecuente si se utiliza la herramienta con un ciclo de uso elevado o durante periodos de apriete prolongados.

Servicio del engranaje

1. Tome grasa de cada etapa del engranaje y úntela en un papel blanco.

2. Compruebe la grasa, si hay virutas metálicas visibles es un signo de abrasión en la etapa de engranaje.

3. Limpie cuidadosamente todas las partes del engranaje

4. Compruebe si las piezas.

   1. Compruebe los rodamientos de bolas y sustituya si no están nivelados con la superficie o si están dañados.

   2. Limpie los dientes y sustituya el conjunto de dientes y engranaje si está dañado.

   3. Compruebe las juntas tóricas y sustituya si están agrietadas.

5. Añada grasa y ensamble todas las piezas.