# Gestione dei cavi

## Montaggio del cavo dell'utensile

- Assicurarsi che il cavo dell'utensile sia del tipo corretto.

- Allineare il connettore del cavo utilizzando le teste asimmetriche posizionate sul connettore in modo che entri nelle scanalature della maniglia dell’utensile.

- Serrare il dado di bloccaggio.

- Verificare che la connessione sia salda tirando, spingendo e ruotando il connettore sul cavo (non si dovrebbe muovere).

L’utensile è dotato di un chip elettronico di memoria integrato che trasmette il valore di calibrazione trasduttore di coppia e gli impulsi angolari all'alimentatore POWER FOCUS. Qualsiasi modifica dei valori sul POWER FOCUS mentre l'utensile è collegato verrà salvata in memoria dall'utensile.