# 3 Flexión, Fig. B

Calentar el punto al rojo.

Se recomienda concentrar el calor en el radio interior para no reducir la anchura original (W), ver Fig. B.

- Después del doblado dejar que se enfríe ligeramente la barra a temperatura ambiente y seguidamente enfriarla.

Después de la flexión, coloque la señal de advertencia adicionales en la barra de reacción, vea la fig. C, y marque de forma adecuada el lado de la barra de reacción que debe colocarse contra el soporte.