# 1 Ausformung des Gegenhalters, Abb. A

Der Gegenhalter muss passend für eine geeignete Einspannung geformt werden. Der Berührungspunkt für den Gegenhalter hängt vom Sollmoment für die Verschraubung und von der Länge der Stecknuss ab.

Den Mindestwinkel a gemäß der Tabelle unten bestimmen.

Zur Vermeidung einer Überlastung der Lager für Werkzeugantrieb und Gegenhalter muss der Berührungspunkt am Gegenhalter (K) möglichst weit von der Werkzeugmittellinie entfernt liegen; siehe Abb. A.

Drehmoment (Nm) | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000
Winkel a (Grad) | 46 | 59 | 50 | 45 | 55 | 38 | 41 | 40 | 50