# 保养说明

保养工作必须只能由已经阅读《保养说明书》并且/或者接受过有关 Tensor 工具保养培训的合资格人员进行。如果工具工作不正常，必须马上进行检查。

## 整个工具

建议定期对整个工具进行检修和预防性维护（每年一次或拧紧次数达到 250,000 次以后，以先到者为准）。

## 齿轮

建议定期对齿轮进行检修和预防性维护（每年一次或拧紧次数达到 250,000 次以后，以先到者为准）。如果使用循环率高或拧紧时间长，可能需要更频繁的检修。

齿轮保养

1. 从每个齿轮台阶中取出润滑脂，涂抹在白纸上。

2. 检查润滑脂，如果发现金属碎屑，则表明齿轮台阶出现磨损。

3. 彻底清洁齿轮中的所有部件。

4. 检查部件。

   1. 检查滚针轴承，如果与表面不平齐或损坏，应进行更换。

   2. 检查轮齿，如有损坏，应更换轮齿或齿轮组。

   3. 检查 O 形环，如果 O 形环破裂，应进行更换。

5. 添加润滑脂并组装所有部件。