# Odstraňování závad

Barva LED kontrolek | Chování LED kontrolek | Příčina | Řešení
--- | --- | --- | ---
Červená | Nepřerušované světlo. | Baterie je příliš horká nebo příliš studená. | Proces nabíjení začíná, jakmile baterie dosáhne správné nabíjecí teploty. Pro nabíjecí teploty se odkazujte na bezpečnostní informace o baterii.
Červená | Blikání v 1sekundových intervalech. | Baterie není správně umístěna v držáku baterie. | Ujistěte se, že je baterie správně umístěna v držáku baterie.
Červená | Blikání v 1sekundových intervalech. | Baterie je vadná. | Další informace o LED indikátorech baterie naleznete v návodu k produktu baterie. Pokud v návodu k baterii nenajdete řešení, kontaktujte prosím své místní zákaznické centrum Atlas Copco pro pomoc.
Zelená | Blikání v 5sekundových intervalech. | Baterie je plně nabitá a pro bezpečnostní opatření se automaticky vypnula.* | Baterii lze používat běžným způsobem.
Zelená | Blikání v 5sekundových intervalech. | Došlo k chybě a baterie byla vypnuta. | Stiskněte tlačítko uvolnění pro opětovné spuštění baterie. Pokud se chyba znovu objeví, podívejte se prosím do návodu k baterii pro více informací o LED indikátorech baterie. Pokud v návodu k baterii nenajdete řešení, kontaktujte prosím své místní zákaznické centrum Atlas Copco pro pomoc.

* Toto chování baterie bylo zavedeno ve verzi softwaru baterie 1.6.14.