# Använda multiladdaren

Nätspänningen måste överensstämma med den spänning som anges på laddarens typskylt.

1. Anslut laddaren till elnätet.

   Laddaren genomför ett självtest. Båda lysdioderna lyser i en sekund. Laddaren går sedan in i standby-läge. Den röda lysdioden slocknar och den gröna lysdioden börjar blinka med 5 sekunders intervall.

2. Skjut på batteriet i batterihållaren på laddaren. Laddningen startar automatiskt och den gröna lysdioden blinkar. Laddningstiden beror på batteriets laddningsnivå, kapacitet och temperatur.

   När batteriet är fulladdat lyser den gröna lysdioden. Laddaren växlar automatiskt till underhållsladdning.

Nya batterier når sin fulla kapacitet efter ca fem laddnings- och urladdningscykler. Ladda batterier om de inte har använts på länge. Batteriets prestanda minskar när temperaturen sjunker under -10 °C. Om ett batteri förvaras under lång tid vid temperaturer över 40 °C kan det minska kapaciteten.

## Viloläge

Om batteriet har laddats ur helt försätts det i viloläge.

Väck batteriet genom att göra följande:

1. Sätt batteriet i laddaren.

   Laddaren känner automatiskt av att batteriet är i viloläge. Laddarens röda och gröna lysdioder börjar blinka, vilket indikerar att uppvakningsläget är aktiverat.

2. När laddaren slutar blinka ska batteriet avlägsnas och omedelbart sättas i på nytt.

   Laddaren återupptar den vanliga laddningen.