# マルチチャージャーの操作

電源電圧は、充電器の銘板に記載されている電圧に合致しなければなりません。

1. 充電器を主電源に接続します。

   充電器は自己診断テストを行います。両方の LED が 1 秒間点灯します。その後、充電器はスタンバイモードに入ります。赤色の LED が消灯し、5 秒間隔で緑色の LED が点滅し始めます。

2. バッテリーを充電器のバッテリーホルダーにスライドさせます。充電が自動的に開始され、緑色のLEDが点滅します。充電時間は、バッテリーの充電レベル、容量、温度によって異なります。

   バッテリーが完全に充電されると、緑色のLEDが点灯します。充電器は自動的に保持充電に切り替わります。

新しいバッテリーは、約5回の充電/放電サイクル後に最大容量に達します。電池が長い間使用されていない場合は、再充電してください。温度が-10℃を下回ると電池の性能が低下し、40℃以上の温度で長期間保管すると容量が低下します。

## スリープモード

バッテリーが完全に消耗すると、スリープモードになります。

次の操作を行って、バッテリーのスリープ解除します：

1. バッテリーを充電器に挿入します。

   充電器は自動的にバッテリーがスリープモードであることを検出します。充電器の赤と緑のLEDが点滅し始め、ウェイクアップモードが有効になったことを示します。

2. 充電器が点滅しなくなったら、すぐにバッテリーを取り外して取り付け直してください。

   充電器は通常の手順で充電を再開します。