# Dépannage

Couleur de LED | Comportement de la LED | Cause | Solution
--- | --- | --- | ---
Rouge | Lumière fixe. | La batterie est trop chaude ou trop froide. | Le processus de charge démarre lorsque la batterie a atteint la bonne température de charge. Veuillez consulter les informations de sécurité de la batterie pour connaître les températures de charge.
Rouge | Clignote à intervalles de 1 seconde. | La batterie n’est pas correctement posée sur le support de batterie. | Veiller à ce que la batterie soit correctement placée sur le support de batterie.
Rouge | Clignote à intervalles de 1 seconde. | La batterie est défectueuse. | Consulter la notice d'utilisation de la batterie pour plus de détails sur les voyants LED de la batterie. Si aucune solution n'est disponible dans la notice d'utilisation de la batterie, veuillez contacter votre SAV local Atlas Copco pour obtenir de l'aide.
Verte | Clignote à intervalles de 5 secondes. | La batterie est complètement chargée et s'est automatiquement éteinte par mesure de sécurité.* | La batterie peut être utilisée normalement.
Verte | Clignote à intervalles de 5 secondes. | Une erreur s'est produite et la batterie a été mise hors tension. | Appuyer sur le bouton de déverrouillage pour redémarrer la batterie. Si l'erreur se reproduit, consulter la notice d'utilisation de la batterie pour plus de détails sur les voyants LED de la batterie. Si aucune solution n'est disponible dans la notice d'utilisation de la batterie, veuillez contacter votre SAV local Atlas Copco pour obtenir de l'aide.

* Ce comportement de la batterie a été introduit dans la version 1.6.14 du logiciel de la batterie.