# Resolução de problemas

Cor do LED | Comportamento do LED | Causa | Solução
--- | --- | --- | ---
Vermelho | Luz permanente. | A bateria está muito quente ou muito fria. | O processo de carga começa quando a bateria atinge a temperatura de carga correta. Consulte as Informações de segurança da bateria para saber as temperaturas de carga.
Vermelho | Piscando a intervalos de um segundo. | A bateria não foi colocada corretamente no suporte. | Confirme se a bateria está colocada corretamente no suporte.
Vermelho | Piscando a intervalos de um segundo. | A bateria está com defeito. | Consulte as Instruções do produto da bateria para obter mais detalhes sobre as luzes de sinalização de LED da bateria. Caso uma solução não possa ser encontrada nas Instruções do produto da bateria, entre em contato com a sua Central de atendimento ao cliente da Atlas Copco local para obter assistência.
Verde | Piscando a intervalos de cinco segundos. | A bateria está completamente carregada e desligou automaticamente por medida de segurança.* | A bateria pode ser utilizada normalmente.
Verde | Piscando a intervalos de cinco segundos. | Ocorreu um erro e a bateria foi desligada. | Pressione o botão liberar para reiniciar a bateria. Caso o erro volte a ocorrer, consulte as Instruções do produto da bateria para obter mais detalhes sobre as luzes de sinalização de LED da bateria. Caso uma solução não possa ser encontrada nas Instruções do produto da bateria, entre em contato com a sua Central de atendimento ao cliente da Atlas Copco local para obter assistência.

* Este comportamento da bateria foi introduzido no software da bateria versão 1.6.14.