# Operando o Multicarregador

A tensão da rede elétrica deve corresponder à tensão determinada na placa de identificação do carregador.

1. Ligue o carregador à alimentação da rede.

   O carregador realiza um autoteste. Os dois LEDs acendem por um segundo. O carregador em seguida entra no modo de espera. O LED vermelho desliga e o LED verde começa a piscar a intervalos de cinco segundos.

2. Deslize a bateria no suporte da bateria do carregador. O carregamento inicia automaticamente e o LED verde pisca. O tempo de carga depende do nível de carga e da capacidade da bateria, e da temperatura.

   Quando a bateria estiver totalmente carregada, o LED verde acenderá. O carregador passará automaticamente para o carregamento de retenção.

Baterias novas atingem sua capacidade total após cerca de cinco ciclos de carga/descarga. Recarregue as baterias caso não tenham sido usadas por um tempo prolongado. O desempenho da bateria cai quando a temperatura fica abaixo de –10 °C. Guardar uma bateria por tempo prolongado em temperaturas acima de 40 °C pode reduzir sua capacidade.

## Modo de Suspensão

Se a bateria descarregar totalmente, entrará no modo de suspensão.

Ative a bateria fazendo o seguinte:

1. Insira a bateria no carregador.

   O carregador detectará automaticamente que a bateria está no modo de suspensão. Os LEDs vermelho e verde do carregador começam a piscar, o que indica que o modo de ativação está acionado.

2. Quando o carregador parar de piscar, remova e recoloque a bateria imediatamente.

   O carregador reiniciará o procedimento normal de carregamento.