# Эксплуатация многозарядного устройства

Сетевое напряжение должно соответствовать значению, указанному на заводской табличке зарядного устройства.

1. Подсоедините зарядное устройство к источнику питания.

   Зарядное устройство проведет внутреннюю проверку. Оба светодиода загорятся на одну секунду. Затем зарядное устройство переходит в режим ожидания. Красный светодиод выключается, а зеленый светодиод начинает мигать с интервалом в 5 секунд.

2. Вставьте аккумулятор в держатель аккумулятора зарядного устройства. Зарядка начнется автоматически, и замигает зеленый светодиод. Время зарядки зависит от уровня заряда, емкости и температуры аккумулятора.

   Когда аккумулятор полностью зарядится, загорится зеленый светодиод. Зарядное устройство автоматически переключится в режим поддержания заряда.

Новые аккумуляторы достигают своей полной емкости приблизительно через пять циклов зарядки-разрядки. Если аккумуляторы не использовались длительное время, их следует зарядить. Эксплуатационные характеристики аккумулятора ухудшаются при температурах ниже –10 °C. Хранение аккумуляторного блока при температурах свыше 40 °C может уменьшить его емкость.

## Спящий режим

Когда аккумулятор полностью разрядится, он перейдет в «спящий режим».

Активизировать аккумулятор можно следующим образом:

1. Поставьте аккумулятора в зарядное устройство.

   Зарядное устройство автоматически определит, что аккумулятор находится в «спящем режиме». Красный и зеленый светодиоды на зарядном устройстве начнут мигать, указывая, что режим активации начался.

2. Когда зарядное устройство перестанет мигать, немедленно извлеките и снова вставьте аккумулятор.

   Зарядное устройство возобновит обычный процесс зарядки.