# Utilisation du Multi-Charger

La tension de réseau doit correspondre à la tension indiquée sur la plaque signalétique du chargeur.

1. Brancher le chargeur sur le secteur.

   Le chargeur effectue un auto-test. Les deux LED s’allument pendant une seconde. Le chargeur passe alors en mode veille. La LED rouge s'éteint et la LED verte commence à clignoter à intervalles de 5 secondes.

2. Faire glisser la batterie sur le support de batterie du chargeur. La charge démarre automatiquement et la LED verte clignote. Le temps de charge dépend du niveau de charge, de la capacité et de la température de la batterie.

   Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED verte s’allume. Le chargeur passe automatiquement en conservation de charge.

Les batteries neuves atteignent leur pleine capacité après environ cinq cycles de charge et décharge. Recharger les batteries si elles n'ont pas été utilisées depuis longtemps. Les performances de la batterie diminuent lorsque la température chute au-dessous de -10 °C. Stocker un bloc-batterie de façon prolongée à une température supérieure à 40 °C peut réduire sa capacité.

## Mode veille

Si la batterie est complètement déchargée, elle passera en mode veille.

Réveiller la batterie en procédant comme suit :

1. Insérer la batterie dans le chargeur.

   Le chargeur détectera automatiquement que la batterie est en mode veille. Les LED rouge et verte du chargeur commencent à clignoter, indiquant que le mode réveil est activé.

2. Retirer et replacer la batterie immédiatement lorsque le chargeur cesse de clignoter.

   Le chargeur reprendra la procédure de mise en charge normale.