# Operar el cargador múltiple

La tensión de la red eléctrica tiene que coincidir con la indicada en la placa de características del cargador.

1. Conecte el cargador a la red eléctrica.

   El cargador realiza una comprobación automática. Ambos LED se encienden durante un segundo. El cargador entra en modo de espera. El LED rojo se apaga y el LED verde empieza a parpadear a intervalos de 5 segundos.

2. Deslice la batería en el soporte del cargador. La carga se inicia automáticamente y el LED verde parpadea. El tiempo de carga depende del nivel de carga, la capacidad y la temperatura de la batería.

   El LED verde se enciende cuando la batería está totalmente cargada. El cargador cambia automáticamente a la carga de conservación.

Las baterías nuevas alcanzan su capacidad total aproximadamente después de cinco ciclos de carga/descarga. Recargue las baterías si no se han utilizado durante un tiempo prolongado. El rendimiento de las baterías se reduce cuando la temperatura es inferior a –10°C. Almacenar una batería durante periodos prolongados a temperaturas superiores a 40 °C puede reducir su capacidad.

## Modo reposo

Si la batería se ha agotado completamente, pasará a «modo reposo».

Active la batería mediante el procedimiento siguiente:

1. Inserte la batería en el cargador.

   El cargador detectará automáticamente que la batería se encuentra en modo reposo. Los LED rojo y verde del cargador empiezan a parpadear, indicando que se ha pasado a modo de activación.

2. Cuando el cargador deje de parpadear, retire y vuelva a acoplar la batería inmediatamente.

   El cargador reanudará el procedimiento de carga normal.