# Störungshilfe

LED-Farbe | Verhalten der LED | Ursache | Lösung
--- | --- | --- | ---
Rot | Konstantes Leuchten. | Der Akku ist zu heiß oder zu kalt. | Der Ladevorgang beginnt, nachdem der Akku die korrekte Ladetemperatur erreicht hat. Die Ladetemperaturen entnehmen Sie bitte den Sicherheitshinweisen für den Akku.
Rot | Blinken im 1-Sekunden-Takt. | Der Akku ist nicht korrekt in die Akkuhalterung eingesetzt worden. | Vergewissern Sie sich, dass der Akku korrekt in der Akkuhalterung sitzt.
Rot | Blinken im 1-Sekunden-Takt. | Der Akku ist defekt. | Näheres zu den LED-Anzeigen des Akkus können Sie den Sicherheitshinweisen für den Akku entnehmen. Wenn in den Sicherheitshinweisen für den Akku keine Lösung zu finden ist, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Kundendienst von Atlas Copco.
Grün | Blinken im 5-Sekunden-Takt. | Der Akku ist vollständig geladen und wurde im Zuge einer Sicherheitsmaßnahme automatisch ausgeschaltet.* | Der Akku kann wie gewohnt verwendet werden.
Grün | Blinken im 5-Sekunden-Takt. | Es ist ein Fehler aufgetreten; der Akku wurde ausgeschaltet. | Drücken Sie die Freigabetaste, um den Akku neu zu starten. Sollte der Fehler erneut auftreten, ziehen Sie bitte die Sicherheitshinweise für den Akku zu Rate. Dort finden Sie Näheres zu den LED-Anzeigen des Akkus. Wenn in den Sicherheitshinweisen für den Akku keine Lösung zu finden ist, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Kundendienst von Atlas Copco.

* Dieses Vorgehen ist mit der Akku-Softwareversion 1.6.14 eingeführt worden.