# Устранение неисправностей

Цвет светодиода | Поведение светодиода | Причина | Решение
--- | --- | --- | ---
Красный | Ровное свечение. | Аккумулятор слишком горячий или слишком холодный. | Процесс зарядки начинается при достижении аккумулятором допустимой температуры зарядки. Температуру зарядки см. в инструкции по технике безопасности аккумулятора.
Красный | Мигание с интервалом в 1 секунд. | Аккумулятор неправильно размещен в держателе аккумулятора. | Убедитесь, что аккумулятор правильно размещен в держателе аккумулятора.
Красный | Мигание с интервалом в 1 секунд. | Аккумулятор поврежден. | Более подробную информацию о светодиодных индикаторах аккумулятора см. в инструкции по продукту к аккумулятору. Если не удается найти решение в инструкции по продукту к аккумулятору, обратитесь за помощью в местный центр обслуживания клиентов Atlas Copco.
Зеленый | Мигание с интервалом в 5 секунд. | Аккумулятор полностью заряжен и автоматически отключился в качестве меры безопасности.* | Аккумулятор можно использовать в обычном режиме.
Зеленый | Мигание с интервалом в 5 секунд. | Произошла ошибка и аккумулятор был выключен. | Нажмите кнопку отпускания, чтобы снова запустить аккумулятор. Если ошибка появится снова, более подробную информацию о светодиодных индикаторах аккумулятора см. в инструкции по продукту к аккумулятору. Если не удается найти решение в инструкции по продукту к аккумулятору, обратитесь за помощью в местный центр обслуживания клиентов Atlas Copco.

* Данное поведение аккумулятора было введено в программное обеспечение аккумулятора версии 1.6.14.