# 멀티 충전기 작동

주 전압은 충전기 명판에 명시된 전압과 일치해야 합니다.

1. 배터리 충전기를 전원에 연결하세요.

   충전기가 셀프 테스트를 실행합니다. 2개의 LED 표시등이 1초간 점멸합니다. 그런 다음 충전기가 대기 모드로 들어갑니다. 빨간색 LED가 꺼지고 녹색 LED는 5초 간격으로 점멸하기 시작합니다.

2. 배터리를 밀어 충전기 배터리 홀더에 넣어주세요. 충전이 자동으로 시작되고 녹색 LED가 점멸됩니다. 충전 시간은 배터리 충전 수준, 용량 및 온도에 따라 달라집니다.

   배터리가 완전히 충전되면 녹색 LED가 점멸됩니다. 충전기는 자동으로 충전 유지로 전환합니다.

새로운 배터리는 대략 5회의 충전 및 방전 주기 후 전체 용량에 도달합니다. 오랫동안 사용하지 않았다면 배터리를 재충전해 주세요. 온도가 영하 10도 미만으로 떨어질 때 배터리의 성능이 감퇴합니다. 배터리를 40도 이상의 온도에서 장기간 저장하면 용량이 감소합니다.

## 휴면 모드

배터리가 완전히 방전되면 휴면 모드로 전환됩니다.

배터리 팩을 활성 모드로 전환하려면 다음 작업을 시행해 주세요.

1. 배터리를 충전기에 장착하세요.

   충전기가 배터리의 휴면 모드 상태를 자동으로 감지합니다. 충전기의 빨간색 및 녹색 LED 표시등이 점멸되기 시작하여 활성 모드가 시작 되었음을 나타냅니다.

2. 전기의 표시등이 깜박임을 멈추면 배터리를 즉시 분리했다가 다시 연결해야 합니다.

   그러면 충전기는 일반적인 충전 절차를 다시 시작합니다.