# Multi Charger

## Charger

# 제품 정보

# 일반 정보

경고

재산 피해 또는 심각한 부상의 위험

공구를 작동하기 전에 모든 지침을 읽고, 이해하고 준수하도록 하십시오. 모든 지침을 따르지 않을 경우 감전, 화재, 재산 피해 및/또는 심각한 신체적 부상을 야기할 수 있습니다.

- 시스템의 다른 부품과 함께 제공된 안전 정보를 전부 읽으십시오.

- 시스템의 다른 부품에 대한 설치, 작동 및 유지보수에 대한 제품 지침을 전부 읽으십시오.

- 시스템 및 해당 부품에 대한 모든 지역별 지정 안전 규정을 전부 읽으십시오.

- 추후에 참조할 수 있도록 모든 안전 정보와 지침을 보관하십시오.

이 섹션에서

- 안전 신호 용어
- 보증
- 웹사이트
- ServAid
- 안전 보건 자료 MSDS/SDS
- 원산지 국가
- 축적 도면

# 안전 신호 용어

안전 신호 용어인 위험, 경고, 주의, 및 참고에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

위험 | 위험은 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어집니다.
경고 | 경고는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어질 가능성이 있습니다.
주의 | 안전 경보 기호와 함께 사용되는 주의는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 중경상으로 이어질 가능성이 있습니다.
참고 | 참고는 신체 상해와 관련이 없는 실제적인 문제를 해결하는 데 사용됩니다.

# 보증

- 제품 보증은 Atlas Copco의 물류 센터에서 발송한 후 12 + 1개월 후에 만료됩니다.

- 정상적인 부품의 마모는 보증 범위에 포함되지 않습니다.

  - 일상적인 마모에 의한 손상이 있는 경우 해당 기간의 일반적인 표준 공구 유지보수를 수행하는 동안(시간, 작동 시간 또는 다른 방법으로 표시됨) 부품 변경 또는 기타 조정/점검이 필요합니다.

- 제품 보증은 공구와 구성 부품의 정확한 사용, 유지 보수 및 수리에 따라 결정됩니다.

- 보증 기간 동안 부적합한 유지 보수 Atlas Copco 또는 공인 서비스 협력 업체 외에서 정비를 수행한 결과로 발생한 부품 손상은 보증이 적용되지 않습니다.

- 공구 부품이 손상되거나 파괴되지 않도록 하려면, 권장된 유지 보수 일정에 따라 공구를 정비하고 정확한 지침을 준수해 주세요.

- 보증 수리는 Atlas Copco 정비소 또는 인증 서비스 협력업체에서만 수행됩니다.

Atlas Copco는 자체 ToolCover를 통해 연장된 보증과 최첨단의 예방 정비를 제공합니다. 추가 정보는 가까운 서비스 대리점에 문의해 주세요.

전기 모터의 경우:

- 전기 모터가 열리지 않았을 경우에만 보증이 적용됩니다.

# 웹사이트

제품, 부속품, 예비 부품 및 게시된 사안에 관한 정보는 Atlas Copco 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid는 지속적으로 업데이트되며 다음과 같은 기술 정보가 포함된 포털입니다.

- 규정 및 안전 정보

- 기술 자료

- 설치, 작동 및 서비스 지침

- 예비 부품 목록

- 부속품

- 축적 도면

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. https://servaid.atlascopco.com.

추가 정보는 가까운 Atlas Copco 서비스 대리점에 문의하십시오.

# 안전 보건 자료 MSDS/SDS

Atlas Copco가 판매하는 화학 제품에 대한 설명은 안전 데이터 시트에 나와 있습니다.

자세한 정보는 Atlas Copco 웹사이트 www.atlascopco.com/sds를 방문해주십시오.

# 원산지 국가

원산지 국가에 대한 정보는 제품 라벨의 해당 정보를 참조해주십시오.

# 축적 도면

치수 도면은 치수 도면 아카이브 또는 ServAid에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. https://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw 또는 https://servaid.atlascopco.com.

# 개요

# 제품 기능

위치 | 설명
--- | ---
1 | 배터리 홀더
2 | 전원 케이블
3 | LED 녹색
4 | LED 빨간색

LED 색상 | LED 동작 | 상태 | 설명
--- | --- | --- | ---
녹색 | 5초 간격으로 점멸. | 충전기 유휴 상태 | 충전기는 켜졌으나 배터리가 감지되지 않았습니다.
녹색 | 1초 간격으로 점멸. | 배터리를 충전하십시오 | 배터리를 충전 중입니다.
녹색 | 계속 켜짐. | 배터리를 충전하십시오 | 장치의 충전이 완료되었습니다.
빨간색 | 계속 켜짐. | 오류 | 배터리의 온도가 너무 높거나 너무 낮습니다.
빨간색 | 1초 간격으로 점멸. | 오류 | 연결 문제가 있거나 배터리에 결함이 있습니다.

# 작동

# 작동 지침

# 멀티 충전기 작동

주 전압은 충전기 명판에 명시된 전압과 일치해야 합니다.

1. 배터리 충전기를 전원에 연결하세요.

   충전기가 셀프 테스트를 실행합니다. 2개의 LED 표시등이 1초간 점멸합니다. 그런 다음 충전기가 대기 모드로 들어갑니다. 빨간색 LED가 꺼지고 녹색 LED는 5초 간격으로 점멸하기 시작합니다.

2. 배터리를 밀어 충전기 배터리 홀더에 넣어주세요. 충전이 자동으로 시작되고 녹색 LED가 점멸됩니다. 충전 시간은 배터리 충전 수준, 용량 및 온도에 따라 달라집니다.

   배터리가 완전히 충전되면 녹색 LED가 점멸됩니다. 충전기는 자동으로 충전 유지로 전환합니다.

새로운 배터리는 대략 5회의 충전 및 방전 주기 후 전체 용량에 도달합니다. 오랫동안 사용하지 않았다면 배터리를 재충전해 주세요. 온도가 영하 10도 미만으로 떨어질 때 배터리의 성능이 감퇴합니다. 배터리를 40도 이상의 온도에서 장기간 저장하면 용량이 감소합니다.

## 휴면 모드

배터리가 완전히 방전되면 휴면 모드로 전환됩니다.

배터리 팩을 활성 모드로 전환하려면 다음 작업을 시행해 주세요.

1. 배터리를 충전기에 장착하세요.

   충전기가 배터리의 휴면 모드 상태를 자동으로 감지합니다. 충전기의 빨간색 및 녹색 LED 표시등이 점멸되기 시작하여 활성 모드가 시작 되었음을 나타냅니다.

2. 전기의 표시등이 깜박임을 멈추면 배터리를 즉시 분리했다가 다시 연결해야 합니다.

   그러면 충전기는 일반적인 충전 절차를 다시 시작합니다.

# 문제 진단

# 문제 해결

LED 색상 | LED 동작 | 원인 | 해결책
--- | --- | --- | ---
빨간색 | 계속 켜짐. | 배터리의 온도가 너무 높거나 너무 낮습니다. | 배터리가 정확한 충전 온도에 도달하면 충전 과정을 시작합니다. 충전 온도는 배터리 안전 정보를 참조하십시오.
빨간색 | 1초 간격으로 점멸. | 배터리가 배터리 홀더에 정확하게 놓이지 않았습니다. | 배터리가 배터리 홀더에 정확하게 놓였는지 확인합니다.
빨간색 | 1초 간격으로 점멸. | 배터리에 결함이 있습니다. | 배터리 LED 표시등에 대한 자세한 정보는 배터리 제품 지침을 참조하십시오. 배터리 제품 지침에서 해결책을 찾을 수 없는 경우 현지 Atlas Copco 고객 센터에 지원을 요청하십시오.
녹색 | 5초 간격으로 점멸. | 배터리가 완전히 충전되었고 안전 조치로 자동으로 꺼졌습니다.* | 배터리는 평상시와 같이 사용할 수 있습니다.
녹색 | 5초 간격으로 점멸. | 오류가 발생했으며 배터리가 꺼졌습니다. | 해제 버튼을 눌러 배터리를 다시 시작합니다. 오류가 다시 발생하는 경우 배터리 LED 표시등의 자세한 정보에 대해 배터리 제품 지침을 참조하십시오. 배터리 제품 지침에서 해결책을 찾을 수 없는 경우 현지 Atlas Copco 고객 센터에 지원을 요청하십시오.

* 이 배터리 동작은 배터리 소프트웨어 버전 1.6.14에서 도입되었습니다.

# 재활용

# 환경 규제

제품이 목적에 도움이 되려면, 올바르게 재활용되어야 합니다. 제품을 분해해서 지역 규정에 따라 구성품을 재활용하십시오.

배터리는 국가의 배터리 회수 기관에서 처리해야 합니다.