# Rozwiązywanie problemów

Kolor diody LED | Zachowanie diody LED | Przyczyna | Rozwiązanie
--- | --- | --- | ---
Czerwony | Świeci stałym światłem. | Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka lub zbyt niska. | Proces ładowania rozpoczyna się po osiągnięciu przez akumulator właściwej temperatury ładowania. Należy sprawdzić dopuszczalne temperatury ładowania dostępne w Informacji dotyczącej bezpieczeństwa dołączonej do akumulatora.
Czerwony | Miga 1-sekundowych odstępach. | Akumulator nie został prawidłowo umieszczony w uchwycie. | Upewnić się, że akumulator jest prawidłowo umieszczony w uchwycie.
Czerwony | Miga 1-sekundowych odstępach. | Akumulator jest uszkodzony. | Więcej informacji na temat wskaźników LED akumulatora można znaleźć w instrukcji obsługi akumulatora. Jeśli rozwiązania problemu nie można znaleźć w instrukcji obsługi akumulatora, należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta Atlas Copco w celu uzyskania pomocy.
Zielony | Miga 5-sekundowych odstępach. | Akumulator jest w pełni naładowany i został automatycznie wyłączony z przyczyn bezpieczeństwa*. | Z akumulatora można korzystać w normalny sposób.
Zielony | Miga 5-sekundowych odstępach. | Wystąpił błąd i akumulator został wyłączony. | Nacisnąć przycisk zwalniania, aby uruchomić akumulator ponownie. W przypadku wystąpienia błędu więcej informacji na temat wskaźników LED akumulatora można znaleźć w instrukcji obsługi akumulatora. Jeśli rozwiązania problemu nie można znaleźć w instrukcji obsługi akumulatora, należy skontaktować się z lokalnym centrum obsługi klienta Atlas Copco w celu uzyskania pomocy.

* To zachowanie akumulatora zostało wprowadzone w wersji oprogramowania akumulatora 1.6.14.