# 문제 해결

LED 색상 | LED 동작 | 원인 | 해결책
--- | --- | --- | ---
빨간색 | 계속 켜짐. | 배터리의 온도가 너무 높거나 너무 낮습니다. | 배터리가 정확한 충전 온도에 도달하면 충전 과정을 시작합니다. 충전 온도는 배터리 안전 정보를 참조하십시오.
빨간색 | 1초 간격으로 점멸. | 배터리가 배터리 홀더에 정확하게 놓이지 않았습니다. | 배터리가 배터리 홀더에 정확하게 놓였는지 확인합니다.
빨간색 | 1초 간격으로 점멸. | 배터리에 결함이 있습니다. | 배터리 LED 표시등에 대한 자세한 정보는 배터리 제품 지침을 참조하십시오. 배터리 제품 지침에서 해결책을 찾을 수 없는 경우 현지 Atlas Copco 고객 센터에 지원을 요청하십시오.
녹색 | 5초 간격으로 점멸. | 배터리가 완전히 충전되었고 안전 조치로 자동으로 꺼졌습니다.* | 배터리는 평상시와 같이 사용할 수 있습니다.
녹색 | 5초 간격으로 점멸. | 오류가 발생했으며 배터리가 꺼졌습니다. | 해제 버튼을 눌러 배터리를 다시 시작합니다. 오류가 다시 발생하는 경우 배터리 LED 표시등의 자세한 정보에 대해 배터리 제품 지침을 참조하십시오. 배터리 제품 지침에서 해결책을 찾을 수 없는 경우 현지 Atlas Copco 고객 센터에 지원을 요청하십시오.

* 이 배터리 동작은 배터리 소프트웨어 버전 1.6.14에서 도입되었습니다.