# トラブルシューティング

LED カラー | LED 表示 | 原因 | 解決策
--- | --- | --- | ---
赤 | 定常光点灯。 | バッテリーの温度が高すぎるか、あるいは低すぎます。 | バッテリーが正常な充電温度達すると、充電プロセスが開始します。充電温度については、バッテリーの安全情報を参照してください。
赤 | 1 秒間隔で点滅する。 | バッテリーがバッテリーホルダーに正しく取り付けられていません。 | バッテリーがバッテリーホルダーに正しく取り付けられていることを必ず確認してください。
赤 | 1 秒間隔で点滅する。 | バッテリーに欠陥があります。 | バッテリー LED インジケータの詳細については、バッテリーの製品説明書を参照してください。 バッテリーの製品説明書で解決策が見つからない場合は、最寄りの Atlas Copco カスタマーセンターまでお問い合わせください。
緑 | 5 秒間隔で点滅する。 | バッテリーは完全に充電されており、安全対策として自動的に充電が停止しました。* | バッテリーは通常どおり使用できます。
緑 | 5 秒間隔で点滅する。 | エラーが発生したため、バッテリーがオフになりました。 | ボタンを押してバッテリーをオンにします。 エラーが再び発生する場合は、バッテリーの製品説明書を参照して、バッテリー LED インジケーターの詳細を確認してください。 バッテリーの製品説明書で解決策が見つからない場合は、最寄りの Atlas Copco カスタマーセンターまでお問い合わせください。

* このバッテリー動作は、バッテリーソフトウェアバージョン 1.6.14 で導入されました。