# Localización de averías

Color del led | Comportamiento del LED | Causa | Solución
--- | --- | --- | ---
Luz | Luz fija. | La batería está demasiado caliente o demasiado fría. | El proceso de carga comienza cuando la batería alcanza la temperatura de carga correcta. Consulte la información sobre seguridad de la batería para las temperaturas de carga.
Luz | Parpadea a intervalos de 1 segundo. | La batería no está bien colocada en el soporte de la batería. | Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente en el soporte de la batería.
Luz | Parpadea a intervalos de 1 segundo. | La batería está defectuosa. | Consulte las instrucciones del producto de la batería para saber más información sobre los indicadores LED de la batería. Si no se puede encontrar una solución en las instrucciones del producto de la batería, póngase en contacto con el centro de atención al cliente local de Atlas Copco para obtener asistencia.
Luz | Intermitente a intervalos de 5 segundos. | La batería está totalmente cargada y se ha apagado automáticamente como medida de seguridad.* | La batería se puede utilizar con normalidad.
Luz | Intermitente a intervalos de 5 segundos. | Se ha producido un error y se ha apagado la batería. | Pulse el botón de liberación para volver a poner en marcha la batería. Si se vuelve a producir un error, consulte las instrucciones del producto de la batería para saber más información sobre los indicadores LED de la batería. Si no se puede encontrar una solución en las instrucciones del producto de la batería, póngase en contacto con el centro de atención al cliente local de Atlas Copco para obtener asistencia.

*Este comportamiento de la batería se introdujo en la versión 1.6.14 del software de la batería.