# Obsługa ładowarki wielofunkcyjnej

Napięcie sieciowe musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej ładowarki.

1. Podłączyć ładowarkę do głównego źródła mocy.

   Ładowarka przeprowadza autotest. Obie diody LED zapalają się na jedną sekundę. Następnie ładowarka przechodzi w tryb gotowości. Czerwona dioda LED gaśnie, a zielona dioda LED zaczyna migać w 5-sekundowych odstępach.

2. Wsuń akumulator do uchwytu ładowarki. Ładowanie rozpoczyna się automatycznie, a zielona dioda LED miga. Czas trwania ładowania zależy od poziomu naładowania, pojemności i temperatury akumulatora.

   Gdy akumulator zostanie całkowicie naładowany, zapala się zielona dioda LED. Ładowarka automatycznie przełącza się na pracę w trybie ładowania podtrzymującego.

Nowe akumulatory osiągają swoją pełną pojemność po około pięciu cyklach ładowania i rozładowania. Nieużywane przez długi czas akumulatory należy ponownie naładować. Wydajność akumulatora spada w temperaturze poniżej –10°C. Długotrwałe przechowywanie akumulatora w temperaturach powyżej 40°C może spowodować zmniejszenie jego pojemności.

## Tryb uśpienia

Całkowicie rozładowany akumulator przejdzie w „tryb uśpienia”.

Akumulator można wybudzić w następujący sposób:

1. Włożyć akumulator do ładowarki.

   Ładowarka automatycznie wykryje „tryb uśpienia” akumulatora. Czerwona i zielona dioda LED ładowarki zaczynają migać, wskazując, że „tryb uśpienia” jest włączony.

2. Gdy ładowarka przestanie migać, należy szybko wyjąć i ponownie włożyć akumulator.

   Ładowarka wznowi standardowy proces ładowania.