# Ricerca dei guasti

LED a colori | Comportamento dei LED | Causa | Soluzione
--- | --- | --- | ---
Rosso | Luce fissa. | La batteria è troppo calda o troppo fredda. | Il processo di caricamento inizia quando la batteria ha raggiunto la corretta temperatura di caricamento. Per la temperatura di ricarica, fare riferimento alle informazioni di sicurezza della batteria.
Rosso | Lampeggiante a intervalli di 1 secondo. | La batteria non è stata inserita correttamente sul supporto della batteria. | Accertarsi che la batteria sia posizionata correttamente sul supporto della batteria.
Rosso | Lampeggiante a intervalli di 1 secondo. | La batteria è difettosa. | Consultare le istruzioni della batteria per ulteriori dettagli sulle spie LED della batteria. Se non è possibile trovare una soluzione nelle Istruzioni della batteria, contattare il Centro assistenza Atlas Copco locale.
Verde | Lampeggiante a intervalli di 5 secondi. | La batteria è completamente carica e si è spenta completamente come misura di sicurezza.* | La batteria può essere usata normalmente.
Verde | Lampeggiante a intervalli di 5 secondi. | Si è verificato un errore e la batteria è stata spenta. | Premere di nuovo il pulsante di rilascio per avviare la batteria. Se l’errore si verifica di nuovo, consultare le istruzioni della batteria per ulteriori dettagli sulle spie LED della batteria. Se non è possibile trovare una soluzione nelle Istruzioni della batteria, contattare il Centro assistenza Atlas Copco locale.

*Questo comportamento della batteria è stato introdotto nella versione software 1.6.14 della batteria.