# Информация об изделии

# Общие сведения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность материального ущерба и травм

Перед началом эксплуатации инструмента обязательно прочитайте все инструкции. Несоблюдение инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару, материальному ущербу и/или серьезным травмам.

- Прочтите информацию по безопасности, поставляемую вместе с различными частями системы.

- Прочтите все инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию различных частей системы.

- Прочтите все местные законодательные предписания в отношении системы и ее частей.

- Сохраните всю информацию и указания по технике безопасности для справки на будущее.

В этом разделе

- Сигнальные слова, предупреждающие об опасности
- Гарантия
- Веб-сайт
- Программа ServAid
- Паспорта безопасности (MSDS / SDS)
- Установка инструментов подверженных вибрации
- Страна происхождения
- Габаритные чертежи

# Сигнальные слова, предупреждающие об опасности

Сигнальные слова Danger (Опасно), Warning (Предупреждение), Caution (Предостережение) и Notice (Уведомление) имеют следующие значения.

ОПАСНО | Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к гибели или серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к гибели или серьезной травме.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ | Вместе с символом предупреждения об опасности указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травме легкой или средней степени.
УВЕДОМЛЕНИЕ | Используется для указания методов работы, не приводящих к травме.

# Гарантия

- Срок действия гарантии на изделие истекает через 12 месяцев после его первого использования, но в любом случае не позднее 13 месяцев после доставки.

- Гарантия не распространяется на нормальный износ деталей.

  - Нормальным называется износ, требующий замены детали или другой регулировки/переборки во время обычного технического обслуживания инструментов для данного периода (выраженного в единицах времени, часах работы или иным образом).

- Гарантия на изделие действует при условии, что эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт инструмента и его компонентов осуществляются правильно.

- На повреждение деталей в результате технического обслуживания, выполненного ненадлежащим образом или силами иных лиц, кроме представителей компании Atlas Copco или ее сертифицированных партнеров по обслуживанию, в течение гарантийного срока, действие гарантии не распространяется.

- Во избежание повреждения или разрушения деталей инструмента, ремонтное обслуживание инструмента должно проводиться в соответствии с рекомендованными графиками технического обслуживания с соблюдением правильных инструкций.

- Гарантийный ремонт осуществляется только в сервисных мастерских Atlas Copco или силами сертифицированных партнеров по обслуживанию.

предлагает расширенную гарантию и самое современное профилактическое техобслуживание в рамках договоров Atlas Copco ToolCover. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю по обслуживанию.

Для электродвигателей:

- Гарантия действует только в том случае, если электродвигатель не вскрывался.

# Веб-сайт

На веб-сайте Atlas Copco представлена информация о наших изделиях, принадлежностях, запасных частях, а также печатные материалы.

Посетите: www.atlascopco.com.

# Программа ServAid

ServAid – постоянно обновляемый портал, на котором содержится следующая техническая информация.

- Информация о нормативных требованиях и технике безопасности.

- Технические данные

- Инструкции по установке, эксплуатации и техобслуживанию.

- Перечень запасных частей.

- Принадлежности.

- Габаритные чертежи

Посетите: https://servaid.atlascopco.com.

Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю Atlas Copco.

# Паспорта безопасности (MSDS / SDS)

В паспортах безопасности описаны химические продукты, продаваемые компанией Atlas Copco.

Посетите веб-сайт Atlas Copco, чтобы ознакомиться с более подробной информацией www.atlascopco.com/sds.

# Установка инструментов подверженных вибрации

Между инструментом подверженном вибрации и быстроразъемным соединением рекомендуется вставить гибкий шланг для сжатого воздуха длиной не менее 300 мм (12 дюймов).

# Страна происхождения

Информация о стране происхождения указана на этикетке изделия.

# Габаритные чертежи

Габаритные чертежи находятся в архиве габаритных чертежей или на портале ServAid.

Посетите: http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw (Серые компрессоры) или https://servaid.atlascopco.com (Синие компрессоры).

# Обзор

# Технические характеристики изделия

Технические данные продуктов приведены в ServAid или на веб-сайте Atlas Copco.

Посетите: https://servaid.atlascopco.com (Серые компрессоры) или www.atlascopco.com (Синие компрессоры).

# Обзор техобслуживания

# Обзор

В таблице ниже представлен рекомендованный интервал обслуживания.

Обслуживание должно выполняться только авторизованной мастерской или квалифицированным специалистом по сервисному обслуживанию.

Ежедневно | Проверка скорости холостого хода
| Воздух смазки
Еженедельно | Осмотр глушителя
| Осмотр фильтра
Раз в полгода | Проверка номинальных параметров и маркировок
Ежегодно или после 100000 затягиваний | Переборка
| Смазка и подтягивание резьбовых соединений

# Переборка и профилактическое техническое обслуживание

Переборку следует выполнять раз в год или не более чем после 100 000 затягиваний. При высоких нагрузках на инструмент может понадобиться более частое профилактическое обслуживание и переборка. Если инструмент не работает надлежащим образом, его необходимо немедленно выключить и проверить.

Во время переборки и технического обслуживания:

- тщательно очистите все части

- замените изношенные или неисправные части

- смажьте резьбу и уплотнительные кольца смазочным веществом перед сборкой

- убедитесь, что резьбовые соединения на инструменте затянуты согласно спецификациям на изображениях в разобранном виде.

# Рекомендации по обслуживанию

Профилактическое техобслуживание рекомендуется проводить с регулярными интервалами. См. подробную информацию по профилактическому техобслуживанию. Если изделие не работает надлежащим образом, его необходимо вывести из работы и проверить.

Если подробная информация по профилактическому техобслуживанию не входит в комплект поставки, следуйте приведенным ниже общим рекомендациям.

- Тщательно очистите соответствующие детали.

- Замените все дефектные и изношенные детали.

# Установка

# Требования к установке

# Качество воздуха

- Для достижения оптимальных эксплуатационных характеристик и максимального срока службы изделия рекомендуется использовать сжатый воздух с максимальной точкой росы +10°C (50°F). Кроме того, рекомендуется установить осушитель воздуха Atlas Copco охлаждающего типа.

- Используйте отдельный воздушный фильтр, который удаляет твердые частицы крупнее 30 мкм и более 90% жидкости. Фильтр следует установить как можно ближе к данному изделию перед любыми другими устройствами подготовки воздуха во избежание перепадов давления.

С импульсными/ударными инструментами обязательно используйте смазочные устройства, отрегулированные для смазки этих инструментов. Стандартные смазочные устройства наносят слишком большое количество масла, что ухудшает рабочие характеристики инструмента в связи с избытком масла в двигателе.

Убедитесь, что шланги и соединительные муфты не загрязнены и не запылены, прежде чем подсоединять их к инструменту.

Как смазываемые, так и несмазываемые устройства будут работать лучше после подачи небольшого количества масла из смазочного устройства.

# Рекомендации по воздушной смазке

Марка | Воздух смазки
--- | ---
Atlas Copco | Optimizer (1 литр) 9090 0000 04
Q8 | Chopin 46
Shell | Масло для пневматического инструмента Shell S2 A 320

# Подключение пневмомагистрали

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск тяжелой травмы

Воздух под давлением может стать причиной травмы.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, всегда отключайте подачу воздуха.

- Когда инструмент не используется или перед тем как выполнять какие-либо регулировки, стравливайте давление воздуха в шланге и отключайте инструмент от подачи воздуха.

- Всегда используйте шланг соответствующего размера и надлежащее давление сжатого воздуха для инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сжатый воздух

Воздух под высоким давлением может вызвать серьезное повреждение и физическую травму.

- Запрещается превышать максимальное давление воздуха.

- Убедитесь в отсутствии поврежденных и слабо закрепленных шлангов и фитингов.

Надлежащие значения давления сжатого воздуха и размеры шланга см. в разделе Технические данные на сайте https://servaid.atlascopco.com или www.atlascopco.com.

Убедитесь, что шланги и соединительные муфты не загрязнены и не запылены, прежде чем подсоединять их к инструменту.

# Эксплуатация

# Рекомендации по эргономике

При прочтении данного перечня общих эргономических рекомендаций соотносите их со своей рабочей станцией, чтобы понять, можно ли выявить области для улучшения с точки зрения положения оператора, размещения компонентов или производственных условий.

- Чаще делайте перерывы в работе и меняйте рабочие положения.

- Приспособьте пространство рабочего места в соответствии со своими потребностями и рабочим заданием.

  - Расположите детали и инструменты в удобной для вас зоне досягаемости во избежание статической нагрузки.

  - Используйте оборудование рабочего места, такое как столы и стулья, подходящее для рабочего задания.

- Во время сборочных операций избегайте рабочих положений выше уровня плеч или со статической нагрузкой.

  - При работе на уровне выше плеч снижайте нагрузку на статические мышцы, уменьшая вес инструмента, используя, например, моментные рычаги, шланговые барабаны или весовые балансиры. Нагрузку на статические мышцы также можно уменьшить, держа инструмент близко к телу.

  - Делайте частые перерывы.

  - Избегайте крайних положений рук и запястий, особенно при выполнении операций, требующих определенных усилий.

- Отрегулируйте удобное поле зрения, которое требует минимальное движение глаз и головы.

- Используйте освещение, соответствующее рабочему заданию.

- Выбирайте инструмент, соответствующий рабочему заданию.

- В условиях высокого шума используйте средства защиты органов слуха.

- Используйте высококачественные вставные инструменты и расходные материалы, чтобы свести к минимуму воздействие повышенных уровней вибрации.

- Минимизируйте действие сил реакции.

  - При резке:

    Отрезной круг может застрять, если он изогнут или не направляется надлежащим образом. Используйте соответствующие фланцы для отрезного круга и избегайте изгибания круга в процессе работы.

  - При сверлении:

    Дрель может застопориться при выходе сверла из материала. Используйте опорные рукоятки, если крутящий момент при стопорении высок. В соответствии со стандартом безопасности ISO 11148, часть 3, рекомендуется использовать устройство для поглощения реактивного момента свыше 10 Нм для инструментов с пистолетной рукояткой и свыше 4 Нм для инструментов с прямым корпусом.

  - При использовании шуруповертов или гайковертов с прямым приводом необходимо учитывать следующее.

    Силы реакции зависят от настроек инструмента и характеристик соединения. Сила и положение оператора при работе определяют способность оператора выдерживать силы реакции. Скорректируйте значение момента в соответствии с силой и положением оператора и используйте моментный рычаг или реактивную штангу, если момент слишком высок.

- В условиях запыленности используйте систему вытяжки пыли или защитную маску.

# Инструкции по эксплуатации

# Длинные насадки и удлинители

Используйте удлинители в сочетании с обычными насадками вместо длинных или сверхдлинных насадок, так как более низкая инерция/масса удлинителя будет оказывать меньшие нагрузки на ударный механизм.

Тем не менее, удлинитель несколько снизит применяемый момент затяжки.

# Время затяжки

Используйте время затяжки в 1 – 5 секунд. Более длительное время затяжки или ослабления увеличивает износ, приводит к неисправностям и создает риск поломок.

# Момент затяжки

Усилие момента затяжки зависит от:

- воздушного давления

- времени затяжки

- болтового соединения

Усилие момента затяжки снижается удлинителями и изношенными насадками. Силовые гнездовые насадки увеличенного размера (диаметр и/или длина) чрезмерно нагружают ударный механизм и снижают срок службы критически важных компонентов.

Используйте ударный гайковерт в пределах указанного диапазона моментов затяжки.

Никогда не превышайте рекомендованный максимальный момент затяжки.

# Обслуживание

# Инструкции по техобслуживанию

# Обзор

В таблице ниже представлен рекомендованный интервал обслуживания.

Обслуживание должно выполняться только авторизованной мастерской или квалифицированным специалистом по сервисному обслуживанию.

Ежедневно | Проверка скорости холостого хода
| Воздух смазки
Еженедельно | Осмотр глушителя
| Осмотр фильтра
Раз в полгода | Проверка номинальных параметров и маркировок
Ежегодно или после 100000 затягиваний | Переборка
| Смазка и подтягивание резьбовых соединений

# Переборка и профилактическое техническое обслуживание

Переборку следует выполнять раз в год или не более чем после 100 000 затягиваний. При высоких нагрузках на инструмент может понадобиться более частое профилактическое обслуживание и переборка. Если инструмент не работает надлежащим образом, его необходимо немедленно выключить и проверить.

Во время переборки и технического обслуживания:

- тщательно очистите все части

- замените изношенные или неисправные части

- смажьте резьбу и уплотнительные кольца смазочным веществом перед сборкой

- убедитесь, что резьбовые соединения на инструменте затянуты согласно спецификациям на изображениях в разобранном виде.

# Рекомендации по обслуживанию

Профилактическое техобслуживание рекомендуется проводить с регулярными интервалами. См. подробную информацию по профилактическому техобслуживанию. Если изделие не работает надлежащим образом, его необходимо вывести из работы и проверить.

Если подробная информация по профилактическому техобслуживанию не входит в комплект поставки, следуйте приведенным ниже общим рекомендациям.

- Тщательно очистите соответствующие детали.

- Замените все дефектные и изношенные детали.

# Осмотр фильтра

Регулярно очищайте фильтр воздуховпускного отверстия во избежание его засорения и снижения производительности инструмента. Замените все дефектный и изношенный фильтр.

# Осмотр деталей электродвигателя

Все детали | Очистите все детали перед проведением проверки.
Подшипники | Убедитесь, что подшипники не имеют повреждений и свободно вращаются.
Торцевые крышки | Убедитесь, что на поверхности торцевых крышек нет царапин и повреждений. Проверьте плоскостность поверхности торцевых крышек. Если есть видимые признаки износа или деформации, отшлифуйте поверхность мелкодисперсной абразивной пастой, затем тщательно очистите.
Ротор | Проверьте следующее: на торцевых поверхностях отсутствуют отметины и заусенцы; шлицы не изношены и не имеют трещин; в отверстиях для заглушек нет трещин.
Цилиндр | Убедитесь, что в отверстии нет царапин и повреждений. Если торцевые поверхности шероховатые, отшлифуйте их мелкодисперсной абразивной пастой, затем тщательно очистите.

# Проверка глушителя

Следует регулярно заменять или чистить фильтры. Засоренные фильтры снижают выходную мощность.

# Инструкции по смазке

# Защита от коррозии и очистка

Содержащаяся в сжатом воздухе вода может вызвать коррозию. Чтобы предотвратить это, настоятельно рекомендуется установить осушитель воздуха.

Вода и твердые частицы могут вызвать заедание лопастей и клапанов. Это можно предотвратить, установив вблизи изделия воздушный фильтр, чтобы избежать перепадов давления.

Перед длительными простоями необходимо всегда защищать инструмент, добавляя несколько капель масла в отверстие для впуска воздуха. Запустите инструмент на 5–10 секунд и соберите на ткань излишки масла с отверстия для выпуска воздуха.

# Руководство по смазке

Используйте смазочные вещества хорошего качества. Масла и смазки, указанные в таблице смазочных веществ, являются примерами рекомендованных смазочных веществ.

Марка | Назначение Подшипники | Ударный механизм
--- | --- | ---
BP | Energrease LS-EP2 |
Castrol | Spheerol EP L2 |
Esso | Beacon EP2 |
Q8 | Rembrandt EP2 |
Mobil | Mobilegrease XHP 222 |
Shell | Alvania EP2 | Alvania Grease RL2
Texaco | Multifak EP2 |
Molycote | BR2 Plus |

# Смазывание частей двигателя

Нанесите слой масла там, где указано.

# Смазывание ударного механизма

Нанесите тонкий слой консистентной смазки на все поверхности скольжения и удара, в полости молотка и на фланец привода.

# Утилизация

# Предписания по защите окружающей среды

После окончания срока службы устройства его необходимо утилизировать надлежащим образом. Разберите устройство и утилизируйте его компоненты в соответствии с местным законодательством.

Аккумуляторы следует передать в организацию по утилизации аккумуляторных батарей в вашей стране.