# Utahovací moment

Kvůli správné funkci a bezpečnosti se musí správně nastavit utahovací moment šroubováku ve vztahu k danému závitovému spoji. Zkontrolujte nastavení momentu pro aktuální spoj.

Utahovací moment se nastavuje změnou napnutí spojkové pružiny. Otáčejte ochranným prstencem, dokud se neuvolní otvor v krytu spojky. Potom otáčejte vyčnívajícím vřetenem, dokud neuvidíte otvor v nastavovací podložce. Otáčejte nastavovacím klíčem ve směru hodinových ručiček pro snížení momentu a proti směru hodinových ručiček pro zvýšení momentu. Po nastavení otočte ochranný prstenec znovu zpět.

V této části

- Testování utahovacího momentu
- Rozsah momentu spojkových pružin