# Крутящий момент

Для точной и безопасной работы момент затяжки шуруповерта должен настраиваться в соответствии с характеристиками соединения. Проверяйте соответствие момента для реального соединения.

Момент затяжки устанавливается изменением силы сжатия пружины муфты. Поворачивайте защитное кольцо до появления отверстия в корпусе муфты. Затем поверните выходной вал так, чтобы была видна регулировочная шайба с прорезью под отвертку. Поворачивая отвертку по часовой стрелке, вы уменьшаете получаемый на валу момент затяжки, а при повороте против часовой стрелки момент увеличивается. После настройки момента поставьте защитное кольцо обратно на место.

В этом разделе

- Проверка крутящего момента
- Диапазон момента пружин муфты