# Kontrola součástí motoru

- (R) Nutno vyměnit (ze servisní sady s objednacím číslem ) při každé celkové kontrole.

- Koncové desky: Zkontrolujte, zda na nich nejsou vrypy nebo zda nejsou poškrábané. Pokud jsou škrábance mělké, vybruste je jemnou brusnou pastou proti čelní desce. Pečlivě vyčistěte.

- Rotor: Zkontrolujte, zda koncové plochy nevykazují žádné známky otřepů. Zkontrolujte, zda nejsou drážky opotřebené nebo popraskané.

- Válec: Zkontrolujte, zda nejsou ve vývrtu vrypy nebo zda není poškrábaný. Pokud jsou škrábance mělké, vybruste je tkaninou s jemnou brusnou pastou.