# Utahovací moment

Z důvodu zajištění správné funkce a bezpečnosti je nutné správně nastavit utahovací moment utahováku matic ve vztahu k danému závitovému spoji. Zkontrolujte utahovací moment stanovený pro daný spoj.

Utahovací moment se nastavuje změnou napnutí spojkové pružiny. Otáčejte ochranným prstencem, dokud se neuvolní otvor v krytu spojky. Potom otáčejte vyčnívajícím vřetenem, dokud neuvidíte otvor v nastavovací podložce. Otáčejte nastavovacím klíčem ve směru hodinových ručiček pro snížení momentu a proti směru hodinových ručiček pro zvýšení momentu. Po nastavení otočte ochranný prstenec znovu zpět.

V této části

- Ověření utahovacího momentu