# Coppia di serraggio

Per il corretto funzionamento e la massima sicurezza, la coppia di serraggio dell’avvitatore deve essere regolata correttamente in relazione al giunto a vite. Controllare la coppia effettiva del giunto.

La coppia di serraggio si regola cambiando la tensione della molla della frizione. Girare l’anello protettivo fino a liberare il foro nell’alloggiamento della frizione. Girare quindi l’albero di uscita in modo da poter vedere l’asola nella rondella di regolazione.

Girare la chiave di regolazione in senso orario per diminuire la coppia ed antiorario per aumentarla. Al termine della regolazione, girare nuovamente l’anello protettivo.

In questa sezione

- Verifica della coppia di serraggio
- Gamma di coppia delle molle della frizione