# Contrôle des pièces de moteur

- (R) À remplacer (à prendre dans la référence de commande du Kit d'entretien ) à chaque entretien.

- Plaques d'extrémité : Vérifier qu'elles ne sont pas rayées ou éraflées. Si les éraflures sont peu profondes, polir avec de la pâte fine contre un marbre. Nettoyer soigneusement.

- Rotor : Vérifier que les extrémités ne présentent pas de marques ou de bavures. Vérifier que les cannelures ne sont pas usées ou fissurées.

- Cylindre : Vérifier que l'alésage n'est pas rayé ou éraflé. Si les éraflures sont peu profondes, polir avec une toile fine.