# Ispezione dei componenti del motore

- (R) Da sostituire (dal kit di assistenza numero ) a ogni revisione.

- Piastre terminali: Controllare che non siano segnate o graffiate. Se i graffi sono poco profondi, passare una pasta abrasiva a grana fine sulla superficie della piastra. Pulire accuratamente.

- Rotore: Verificare che le superfici terminali non presentino segni o sbavature. Verificare che le spline non siano usurate o incrinate.

- Cilindro: Controllare che l'alesaggio non sia segnato o graffiato. Se i segni sono poco profondi, lucidare con una tela abrasiva a grana fine.