# Kontrola motorových častí

- (R) Na výmenu (zo servisnej súpravy obj. č. ) pri každej prehliadke.

- Koncové platne: Uistite sa, že nie sú prasknuté ani poškriabané. Ak nie sú tieto škrabance hlboké, vyleštite ich jemnou brúsnou pastou voči lícnej doske. Dôkladne vyčistite.

- Rotor: Uistite sa, že koncové hrany nemajú žiadne značenia ani vypukliny. Uistite sa, že klinové drážky nie sú odreté ani popraskané.

- Valec: Uistite sa, že vyvŕtaný otvor nie je prasknutý ani poškriabaný. Ak nie sú tieto škrabance hlboké, vyleštite ich jemnou brúsnou handričkou.