# Couple de serrage

Pour garantir la sécurité et le bon fonctionnement de la visseuse, ajustez correctement le couple de serrage en fonction du joint de la vis. Vérifiez les spécifications de couple du joint concerné.

Vous ajustez le couple de serrage en modifiant la tension du ressort d’embrayage. Tournez la bague de protection jusqu’à ce que l’orifice du logement de l’embrayage soit dégagé. Ensuite, tournez la broche de sortie jusqu’à ce que l’orifice de la clé soit visible sur la rondelle de réglage. Tournez la clé de réglage vers la droite pour diminuer le couple et vers la gauche pour l’augmenter. Une fois le réglage terminé, tournez la bague de protection dans le sens inverse.

Dans cette section

- Contrôle du couple de serrage
- Plage de couple des ressorts d'embrayage