# Inspeção das peças do motor

- (R) A ser substituída (do pedido de kit de serviço nº: ) a cada revisão.

- Placas da extremidade: Verifique se elas não estejam com marcas ou arranhões. Se estes forem rasos, faça o polimento com uma pasta sobre a superfície da placa. Limpe completamente.

- Rotor: Verifique se as superfícies das extremidades não têm quaisquer marcas ou rebarbas. Verifique se as estrias não estão gastas ou rachadas.

- Cilindro: Verifique se o orifício não tem arranhões ou riscos. Se estes forem rasos, faça o polimento com uma lixa de tecido fina.