# Инструкции по техосблуживанию

Переборку и профилактическое техобслуживание рекомендуется проводить с регулярными интервалами один раз в год или после не более чем 250,000 операций затяжки в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Если данное устройство используется при высоких значениях момента и для продолжительной затяжки, может потребоваться более частое проведение переборки. Если устройство не работает надлежащим образом, его следует немедленно вывести из работы для проверки.

Фильтр на входе подключении воздуха и вы- хлопной глушитель должны периодически очи- щаться или заменяться во избежание засорения, которое может привести к падению производи- тельности.

При переборке все детали следует тщательно очистить, а дефектные или изношенные (т. е. уплотнительные кольца, лопасти) заменить.

В этом разделе

- Cleaning
- Inspection