# Kontrola elementów silnika

- (R) Do wymiany (z zestawu serwisowego, numer katalogowy ) przy każdym remoncie.

- Płytki czołowe: Sprawdzić, czy nie są zarysowane albo zadrapane. Jeśli zadrapania są płytkie, wypolerować drobnoziarnistą pastą szlifierską. Dokładnie oczyścić.

- Wirnik: Sprawdzić, czy na powierzchniach czołowych nie występują żadne zadrapania lub zadziory. Sprawdzić, czy wypusty nie są zużyte lub pęknięte.

- Cylinder: Sprawdzić, czy otwór nie jest zarysowany albo zadrapany. Jeśli zadrapania są płytkie, wypolerować drobnoziarnistym płótnem ściernym.