# Åtdragningsmoment

För att skruvdragaren ska ge exakt och säker funktion måste mutterdragarens åtdragningsmoment justeras i förhållande till skruvförbandet. Prova inställt åtdragningsmoment på det aktuella förbandet.

Åtdragningsmomentet ställs in genom att kopplingsfjäderns spänning ändras. Vrid vridringen tills hålet i kopplingshuset är fritt. Vrid sedan den utgående spindeln tills du kan se nyckelhålet i ställbrickan. Vrid justeringsnyckeln medurs för att minska och moturs för att öka åtdragningsmomentet. Efter justeringen vrider du tillbaka skyddsringen igen.

I detta avsnitt

- Kontroll av åtdragningsmoment